При подтверждении соответствия продукции по ТР ТС в форме сертификации используется девять типовых схем сертификации в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 621 от 07.04.2011:

Типовая схема	Процедуры
Схема 1с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией
рассмотрение заявки и принятие по ней решения ОС
отбор ОС образцов для проведения испытаний
проведение испытаний образцов продукции АИЛ
проведение ОС анализа состояния производства
обобщение ОС результатов испытаний и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
Схема 2с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте
рассмотрение заявки и принятие ОС решения о проведении сертификации продукции
отбор ОС образцов для проведения испытаний
проведение испытаний образцов продукции АИЛ
обобщение ОС результатов анализа представленной заявителем технической документации, результатов испытаний образцов продукции и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента
Схема 3с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией
рассмотрение заявки и принятие ОС решения о проведении сертификации продукции
отбор ОС образцов для проведения испытаний
проведение испытаний образцов продукции АИЛ
анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия
маркировка партии продукции единым знаком обращения
Схема 4с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией
рассмотрение заявки и принятие по ней решения ОС
проведение испытаний каждой единицы продукции АИЛ
анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
Схема 5с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией
рассмотрение заявки и принятие по ней решения ОС
проведение ОС исследования проекта
проведение ОС анализа состояния производства
обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
Схема 6с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте
проведение ОС исследования проекта продукции
обобщение результатов анализа технической документации, в том числе результатов исследования проекта продукции, и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента качества).
Схема 7с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации
рассмотрение заявки и принятие по ней решения ОС
проведение ОС исследования типа
проведение ОС анализа состояния производства
обобщение результатов исследования проекта и анализа состояния производства и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
Схема 8с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией, в состав которой в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте
рассмотрение заявки и принятие ОС решения о проведении сертификации продукции
проведение ОС исследования типа
обобщение результатов анализа технической документации, в том числе результатов исследования типа, и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента)
Схема 9с	подача заявителем в ОС заявки на проведение сертификации с комплектом документации (сведения о проведенных исследованиях, протоколы испытаний, проведенных изготовителем или АИЛ, сертификаты соответствия на комплектующие материалы и изделия или протоколы испытаний (при наличии), сертификаты на систему менеджмента качества (при наличии), документы, подтверждающие соответствие указанной продукции требованиям ТР ТС, на нее распространяющимся, выданные зарубежными органами по сертификации, другие документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям)
рассмотрение заявки и принятие ОС решения о проведении сертификации продукции
проведение и обобщение ОС результатов анализа технической документации и выдачу заявителю сертификата соответствия
нанесение единого знака обращения

В ОС при подтверждении соответствия продукции в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям ТР ТС применяются следующие схемы на соответствие требованиям:

ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 применяются схемы:

1с (для продукции, выпускаемой серийно);

3с (для партии продукции);

4с (для единичного изделия).

ТР ТС 007/2011 применяются схемы:

1с (для продукции, выпускаемой серийно);

2с (для продукции, выпускаемой серийно);

3с (для партии продукции);

4с (для единичного изделия).

ТР ТС 010/2011 применяются схемы:

1с (для продукции, выпускаемой серийно);

3с (для партии продукции (единичного изделия));

9с (для партии ограниченного объема).

ТР ТС 017/2011 применяются схемы:

1с (для продукции, выпускаемой серийно);

2с (для продукции, выпускаемой серийно);

3с (для партии продукции).

ТР ТС 019/2011 применяются схемы:

1с (для продукции, выпускаемой серийно);

3с (для партии продукции);

4с (для единичных изделий (образцов));

5с (при постановке на производство (внедрении в серию));

6с (при постановке на производство (внедрении в серию)).

ТР ЕАЭС 37/2016 применяются схемы:

1с (для продукции, выпускаемой серийно);

2с (для продукции, выпускаемой серийно);

3с (для партии продукции);

6с (при постановке на производство (внедрении в серию)).

При внесении изменений в технические регламенты применяются схемы в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 44 от 18.04.2018.