При подтверждении соответствия продукции в форме декларирования по ТР используется шесть типовых схем декларирования соответствия в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 621 от 07.04.2011:

|  |  |
| --- | --- |
| **Типовая схема** | **Процедуры** |
| **Схема 1д** | формирование и анализ технической документации |
| осуществление производственного контроля; |
| проведение испытаний образцов продукции |
| принятие и регистрация декларации о соответствии |
| нанесение единого знака обращения |
| **Схема 2д** | формирование и анализ технической документации |
| проведение испытаний партии продукции (единичного изделия) |
| принятие и регистрация декларации о соответствии |
| нанесение единого знака обращения |
| **Схема 3д** | формирование и анализ технической документации |
| осуществление производственного контроля |
| проведение испытаний образцов продукции |
| принятие и регистрация декларации о соответствии |
| нанесение единого знака обращения |
| **Схема 4д** | формирование и анализ технической документации |
| проведение испытаний партии продукции (единичного изделия) в АИЛ |
| принятие и регистрация декларации о соответствии |
| нанесение единого знака обращения |
| **Схема 5д** | формирование и анализ технической документации |
| осуществление производственного контроля |
| проведение исследований (испытаний) типа  |
| принятие и регистрация декларации о соответствии |
| нанесение единого знака обращения |
| **Схема 6д** | формирование и анализ технической документации, в состав которой в обязательном порядке включается сертификат на систему менеджмента (копия сертификата), выданный органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающий соответствие системы менеджмента требованиям, определенным в техническом регламенте |
| осуществление производственного контроля |
| проведение испытаний образцов продукции  |
| принятие и регистрация декларации о соответствии |
| нанесение единого знака обращения |
| контроль за стабильностью функционирования системы менеджмента |

При внесении изменений в ТР применяются схемы в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 44 от 18.04.2018.

При подтверждении соответствия продукции, включенной в единый перечень [Постановление Правительства РФ № 982 от 01.12.2009], в форме декларирования используется одна из следующих схем, установленных в ГОСТ Р 56532:

– принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств (1-я схема);

– принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации систем менеджмента качества и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее - третья сторона) (2-я схема).

Схемы декларирования приведены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты декларирования | Категория заявителей | Схема декларирования |
| Продукция, обозначенная в Едином перечне символами <\*> или <\*\*>, или <\*\*\*> | Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя); продавец | 2-я схема (с участием третьей стороны) |
| Продукция, не обозначенная в Едином перечне символами <\*> или <\*\*>, или <\*\*\*> | Изготовитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) | 1-я схема (на основании собственных доказательств) |
| Продавец | 2-я схема (с участием третьей стороны) |